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· Каталожен номер – ЕЕ1-401 
· Стандарт международен – NF C 17-102; EN 50164; IEC 61643  и IEC 62305
· Стандарт по БДС – EN 62305-1÷4 и NF C 17-2011
· Test report - №43353/27.04.2012
· Марка - EUROSTAR
· Модел – ES.15
· Време на изпреварване ∆Т(µs) – 15 микросекунди
· Материал – неръждаема стомана, дуралуминий, полиацетал
· Размери – Н 25 см. ; D 13 см.
· Тегло – 2,4 кг.
·  Цвят базов - сребрист
